Kazimierza Wielka 2021-02-09

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW**

Dotyczy : *zapytania ofertowego na* ***wykonanie robót wykończeniowych w świetlicy wiejskiej***

***w Sieradzicach (****Znak sprawy : II 271.205.01.2021)*

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania :

1. *pozycji odnośnie gruntowania, szpachlowania, malowania ścian i sufitów – czy*

*ująć to w ofercie?, w przypadku wykonania tych robót proszę o wskazanie*

*pomieszczeń i przedmiaru robót*

Zakres robót do wykonania nie obejmuje gruntowania, szpachlowania, malowania ścian i sufitów

1. *w załączonym przedmiarze w pozycji nr 17 i 18 (wykończenia) podana podstawa katalogowa wskazuje na wykonanie sufitów podwieszonych z widoczną konstrukcją ( typu termatex) tylko z wypełnieniem płytami G-K wodoopornymi i żaroodpornymi, czy takie przyjąć do wyceny?, czy sufity z płyt G-K o niewidocznej konstrukcji, które są lżejsze.*

Do wyceny robót należy przyjąć zgodnie z opisem pozycji sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami G-K

1. *w załączonym przedmiarze w pozycji nr 11 i 12 (wykończenia) jest mowa o*

*montażu skrzydeł drzwiowych, co z ościeżnicami?, jeżeli mają być montowane*

*ościeżnice to proszę o określenie jakie (regulowane, tradycyjne metalowe,*

*drewniane),*

Do wyceny robót należy przyjąć skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicami regulowanymi (np. Porta Verte lub równoważne)

1. *w załączonym przedmiarze w pozycji nr 14 (świetlica roboty zewnętrzne - w dziale elewacja, podbitki dachowe) jest mowa o podbitce z listew drewnianych boazeryjnych, czy Zamawiający potwierdza ich montaż , czy zastosować podbitkę z blacy oc. powlekanej profilowanej?*

Zamawiający dopuszcza możliwość montaż podbitki dachowej z blachy panelowej powlekanej o niskim profilu.

1. *w załączonym przedmiarze w pozycji nr 15 (świetlica roboty zewnętrzne - w dziale elewacja, podbitki dachowe) jest mowa o montażu profili elewacyjnych, proszę o doprecyzowanie o jakie profile chodzi ( listwa gzymsowa, pod oknami, nad oknami). W przypadku ich montażu należy policzyć obróbkę blacharską*

Do zapytania ofertowego załączono dokumentacje techniczną wraz z rysunkami elewacji. Do wyceny należy przyjąć listwy podokienne ze styropianu EPS200 powlekanego na gładko tynkiem sztukatorskim na bazie żywicy akrylowej wraz z malowaniem.

1. *czy rozliczenie końcowe to ryczałt na podstawie złożonej oferty cenowej, czy rozliczenie kosztorysem powykonawczym?, Według załączonego projektu budowlanego nie jest możliwe jednoznaczne sprecyzowanie pełnego zakresu robót, bo część robót jest już wykonana i potencjalny Wykonawca nie wie jakie.*

Za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w zapytaniu ofertowym należy przyjąć wynagrodzenie ryczałtowe.

Ponadto Zamawiający informuje, że do wykonania tynków cienkowarstwowych elewacyjnych (poz. 12 przedmiaru robót) należy zastosować tynk silikonowy.