Znak : II.271.205.02.2024

**Załącznik nr 1**

….....................................................................

 (miejscowość, data)

…....................................................................

 (nazwa i adres Wykonawcy)

**OFERTA WYKONAWCY**

Odpowiadając na zaproszenie do udziału **w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych** w sprawie wykonania:

**"Remont i bieżąca konserwacja dróg w Gminie Kazimierza Wielka w roku 2024”.**

1. **Wykonawca.**

Nazwa Wykonawcy

.........................................................................................................................................

Adres...............................................................................................................................

Telefon....................................... fax.............................................

e-mail..............................................

NIP............................................. REGON.......................................

1. Oferuję wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:
2. brutto …................................zł

(słownie-złotych)......................................................................................................),
w tym podatek VAT ..............% ….......................zł

(słownie złotych....................................................................................................................................................................)

w tym :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Zakres robót** | **Jednostka miary** | **Szacowane ilości** | **Cena Jednostkowa netto w zł.** | **Wartość netto w zł.** |
| **1** | odmulenie (czyszczenie) przydrożnego rowu odwadniającego z odkładem urobku na miejscu prac przy zamuleniu do 50% | **mb** |  **600** | **…………………………..** | **…………………………..** |
| **2** | odmulenie (czyszczenie) przydrożnego rowu odwadniającego z odwozem urobku z miejsca prac na odległość do 5 km przy zamuleniu do 50% | **mb** | **600** |  **…………………………..** |  **…………………………..** |
| **3** | odmulenie (czyszczenie) przydrożnego rowu odwadniającego z odkładem urobku na miejscu prac przy zamuleniu powyżej 50% | **mb** | **600** | **…………………………..** | **…………………………..** |
| **4** | odmulenia (czyszczenie) przydrożnego rowu odwadniającego z odwozem urobku z miejsca prac na odległość do 5 km przy zamuleniu powyżej 50% | **mb** | **600** |  **…………………………..** |  **…………………………..** |
| **5** | Odmulenie (czyszczenie) przepustów drogowych i zjazdowych o następujących średnicach: |  |  |  |  |
|  | * Ø400mm
 |  **mb** | **10** | **…………………………..** | **…………………………..** |
| * Ø500mm
 | **mb** | **10** | **…………………………..** | **…………………………..** |
| * Ø600mm
 |  **mb** | **10** | **…………………………..** | **…………………………..** |
| * Ø800mm
 | **mb** | **10** | **…………………………..** | **…………………………..** |
|  |  • Ø1000mm | **mb** | **10** | **…………………………..** | **…………………………..** |
| **6** | zakup i montaż kręgów betonowych na przepustach drogowych i zjazdowych o następujących średnicach; |  |  |  |  |
|  |  **•**  Ø 400mm | **mb** | **10** | **…………………………..** | **…………………………..** |
|  | * Ø500mm
 | **mb** | **10** | **…………………………..** |  **…………………………..** |
| * Ø600mm
 | **mb** | **10** | **…………………………..** | **…………………………..** |
|  • Ø 800mm | **mb** | **5** | **…………………………..** | **…………………………..** |
|  | • Ø1000mm | **mb** | **5** | **…………………………..** | **…………………………..** |
| **7** | Zakup i montaż murków czołowych prefabrykowanych przepustów drogowych i zjazdowych dla kręgów o następujących średnicach: |  |  |  |  |
|  | * Ø500mm
 | **szt.** | **10** | **…………………………..** | **…………………………..** |
| * Ø600mm
 | **szt.** | **10** | **…………………………..** | **…………………………..** |
| **8** | Wykonanie zbrojonych betonowych murków czołowych przepustów betonowych drogowych i zjazdowych (wykonanie na miejscu budowy –materiał Wykonawcy) | **m3** | **10** | **…………………………..** | **…………………………..** |
| **9.**  | Wykonanie ławy fundamentowej żwirowej pod przepusty drogowe i zjazdowe  | **m3** | **10** | **…………………………..** | **…………………………..** |
| **10.**  | wykonanie umocnienia ściany rowu płytami ażurowymitypu ”krata” gr. 8 cm (materiał Wykonawcy) | **m2** | **100** | **…………………………..** | **…………………………..** |
| **11** | zakup i montaż korytek ściekowych betonowych 50/50/15 cm wraz z przygotowaniem podbudowy (materiał Wykonawcy) | **mb** | **80** | **…………………………..** | **…………………………..** |
| **12** | karczowanie pni o średnicy do Ø 80 cm. | **szt.** | **10** |  **…………………………..** |  **…………………………..** |
| **13.** | karczowanie pni o średnicy do powyżej Ø 80 cm. | **szt.** | **10** |  **………………………..** | **…………………………..** |
| **14** | karczowanie krzaków i samosiejek. | **m2** | **250** | **…………………………..** | **…………………………..** |
| **15** | roboty ziemne sprzętem typu koparka lub koparko-ładowarka (praca sprzętu) (poj. Łyżki ładowarkowej min. 0,9 m³)  | **r-g** | **40** | **…………………………..** | **…………………………..** |
| **16** | roboty ziemne sprzętem typu równiarka (praca sprzętu) | **r-g** | **10** | **…………………………..** | **…………………………..** |
| **17** | zebranie poboczy drogi ( ścinka poboczy) na szerokości 0,5 -1,0m. | **mb** | **400** | **…………………………..** | **…………………………..** |
|  **18** | utwardzenie tłuczniem kamiennym (0-31,5 mm) nawierzchni przepustów drogowych,zjazdowych oraz nawierzchni remontowanych odcinków dróg (materiał Wykonawcy) wraz z zawałowaniem o gr. Warstwy po zagęszczeniu: 15cm  | **m2** | **100** | **…………………………..** | **…………………………..** |
| **19** | zakup i montaż obrzeży drogowych 100/8/30cm wraz z przygotowaniem podbudowy (materiał Wykonawcy) | **mb** | **10** | **…………………………..** | **…………………………..** |
| **20.** | zakup i montaż na ławie betonowej krawężników drogowych betonowych 100/15/30cm (materiał Wykonawcy) | **mb** | **10** | **…………………………..** | **…………………………..** |
| **21.** | Wykonanie umocnienia poboczy jezdni betonem B-20 gr. 10cm oraz wykonanie podkładu pod płyty ażurowe | **m2** | **20** | **…………………………..** | **…………………………..** |
| **22.** | Zakup wraz z osadzeniem płyt betonowych drogowych na poboczach jezdni oraz ściankach rowów wraz z wykonaniem podsypki piaskowej (materiał Wykonawcy) | **m2** | **20** | **…………………………..** | **…………………………..** |
| **Razem wartość netto** | **…………………………..** |
| **Wartość podatku VAT**  | **…………………………..** |
| **Razem wartość brutto** | **…………………………..** |

1. Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na …...............miesięcy/lat, \* licząc od dnia podpisania protokołu odbioru zadania.
2. Wyrażam zgodę na 14 dniowy termin płatności w rozliczeniach
z Zamawiającym.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że termin związania ofertą wynosi 30 dni.
5. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

 ……………..……..…………………

 (pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załączniki :

**-** Zatwierdzony przez Wykonawcę wzór umowy